|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Production产品 |  | Dry pulp by pulp machine  制浆机出料干浆 |
| Furnish 原料 |  |  |
| Application应用 |  | Long fiber thickening长纤维浓缩 |
| Inlet进料 | - Designation名称 | Mixed waste paper fiber from USA 混合美废纤维 |
|  | - Quantity数量 | To be calculated 须物料平衡计算 |
|  | - Stock consistency浓度 | 1.3% |
|  | - Ash content灰分 | 6% |
|  | - Freeness游离度 | 400 CSF |
|  | - pH酸碱度 | 6-8 |
|  | - Temperature温度 | 40 |
| Thickened stock 浓缩后出料 | - Quantity数量 | 350 BDTPD 绝干吨 |
|  | - Consistency浓度 | To be calculated 须物料平衡计算 |